Город		
Плательщик		
Получатель		
Почтовый адрес		
Телефон факс		
Контакт. лицо		
тел/факс: (495) 686-10-94,  тел.(495) 682-63-33.
E-mail:irvis1@ya.ru. www.irvis.ru

                                                                                                

______________________________________________________________________________________________________
       Ультразвуковой счетчик воды (жидкости) ИРВИКОН СВ-200

Карта заказа                      Заявка от «____» __________   20___г.  

      Ду ______мм                              Количество  комплектов _____шт.            
                                                                        
1. Исполнение измерительного участка (ППР):     □IP-65      ⁯□ IP-68*
                                                                      *установка в камере или помещении с повышенной влажностью
    ▪ Полнопроходный (Ду 100-1600мм)  □Сталь с покрытием □Легированная сталь 
    ▪ С формирователем потока (Ду 50-200мм)  □Чугун ⁯□Легированная сталь  
    ▪ Осевой  (Ду 25-40мм) ⁯□ Легированная сталь        
  ⁯□ Однолучевой  ⁯□ Двухлучевой        ⁯□ Двухканальный (2-х трубные системы ГВС, ЦО)
Температура жидкости____  Давление жидкости⁯□ 1,6 Мпа  ⁯□ 2,5 Мпа
    Расход:        Qmin________            Qmax________                □  Монтажный комплект ПЭП (без ИУ)

2. Электронный блок.
    Питание:                                                                          Исполнение:
    ⁯□ Автономное      ⁯□ Сетевое 220В                         ⁯□ Компактное (для 2-х канальных) 
    ⁯□ Внешнее 9В   Длина сигнального кабеля*_____  □ Настенное                         
                                              *обязательна к заполнению, длина кабеля между эл.блоком и ППР прибора (с учетом прокладки)
3.Дополнительные опции для счетчиков с питанием 220В:
⁯  □Токовый выход 4-20 мА                                 ⁯ □Частотный выход 1кГц  
⁯  □Интерфейс RS-485                                            ⁯ □Фильтр сетевой                                                             ⁯  □Архив измеренных данных                             ⁯□Встроенное резервное питание
     □Реверс потока ⁯                                                    □GSM модем
4.Дополнительные опции для всех видов счетчиков:
    Снятие показаний:  
⁯ □Коробка коммутационная (для ПК)    ⁯ Адаптер RS-485/232 (для локальной сети)
⁯ □Адаптер RS-232/COM (для подключения ПК и считывания архивов)   □Монтажный комплект* 
⁯ □Адаптер –USB/COM (для подключения ПК и считывания архивов)        *фланцы, гайки, болты, прокладки    
⁯ □Шкаф расходомерный (исполнение для помещения)  в сборе (фильтр сетевой, розетка, автомат, выключатель, блок зажимов)   
    □Шкаф расходомерный (исполнение для улицы) в сборе (фильтр сетевой, розетка, автомат, выключатель, блок зажимов)                                          
 5. Поставка:
    ⁯Самовывоз:  □ДА      □НЕТ                    Транспортная компания:  □ДА  □НЕТ
  
6. Сроки:Предполагаемая дата оплаты ___________       
7. Примечание: