Город		
Плательщик		
Получатель		
Почтовый адрес		
Телефон факс		
Контакт. лицо		

тел/факс: (495) 686-10-94,  тел.(495) 682-63-33, (499) 39-191-39
E-mail:irvis1@ya.ru. www.irvis.ru

                                                                                                

______________________________________________________________________________________________________

Ультразвуковой Теплосчетчик  ИРВИКОН ТС-200

 Карта заказа                                             Заявка от «____» __________   20___г.  

      Ду _______мм                              Количество  комплектов ТС-200 _____шт.    

1. Система теплоснабжения:
      ⁯  □ Закрытая система
           □ Открытая система:            □без измерения подпитки         □  с измерением подпитки                                                                    
    Температура жидкости max_______  Давление жидкости max⁯□ 1,6 Мпа  ⁯□ 2,5 Мпа
    Расход:        Qmin________            Qmax________    Тепловая нагрузка ___________Гкал/ч

2. Исполнение измерительного участка (ППР) для счетчика воды СВ-200 (IP65):
      □  Полнопроходный (Ду100-1400мм):        ⁯ □Сталь с покрытием          ⁯□ Легированная сталь 
      □ С формирователем потока (Ду50-80)    Легированная сталь  
      □ Осевой (Ду25-40мм)  Легированная сталь
       Количество датчиков измерения расхода  СВ-200  __________________________________                       

3. Исполнение электронного блока водосчетчика СВ-200
     Питание:     □ Сетевое 220В       ⁯□ Автономное          ⁯ □Внешнее 9В                        ⁯                                                                    Исполнение эл. блока(-ов):        □Настенное   □ Компактное (на трубе, без индикации)            
      Длина кабеля РК   ___________________________________________

4. Дополнительные опции для СВ-200 с сетевым питанием 
   ⁯  □Токовый выход 4-20 мА      ⁯□ Интерфейс RS-485   ⁯ □Встроенное резервное питание                                                                                   
   ⁯   □Монтажный комплект (фланцы, гайки, болты, прокладки, штуцера)   
              
5. Тепловычислитель ИРВИКОН ВТ-200.
    Общее количество количество каналов измерения (1-3):     
                        расход_________    температура_________  давление _______
    Питание:                                                                  
    ⁯ □Автономное      ⁯□ Сетевое 220В с резервным источником питания       ⁯□ Внешнее 9В                              
        Длина рабочей части комплекта термометров _________мм
6.Дополнительные опции для теплосчетчика:
⁯ □Фильтр сетевой                                            ⁯□ Интерфейс RS-485              
⁯ □ Шкаф  теплосчетчика  в сборе                      □ Адаптер печати АП-1                                       
⁯ □Коробка коммутационная (для ПС-200 и ПК)  
 ⁯□GSM модем                                                  ⁯□ Бобышки для гильз
⁯ □ Гильза для термометра   □ Блок питания для датчика давления   ⁯□ Датчик давления ______шт            
⁯ □Адаптер RS-232/COM     □Адаптер RS – 485 – 232 (для локальной сети RS-485)

 
7.Дополнительные датчики:
 Механический счетчик: Тип ___________________   Ду ______   Цена импульса___________  
 □  монтажный комплект
 □  термометр, длина рабочей части ________мм
  8. Договорные значения для программирования теплосчетчика:  
                                t хол. воды_________         давление____________                                                                                     
  9. Поставка:
    ⁯самовывоз                           ⁯ транспортная компания_____________________

  10. Сроки:

             Предполагаемая дата оплаты ___________       Дата готовности_______________

11. Примечание:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________